0        1:Type(-)      機体タイプ[0=飛行機]
65.333   2:Tmax(N)      最大推力
0.4545   3:Drmax(rad)   ラダー等価最大舵角
0.1544   4:Demax(rad)   エレベーター等価最大舵角
0.0599   5:Damax(rad)   エルロン等価最大舵角
1.250    6:CLmax(-)     最大揚力係数
-0.863   7:CLmin(-)     最小揚力係数
4.831    8:CLa(/rad)    揚力傾斜
6.246    9:CLaSt(/rad)  失速時揚力傾斜
0.0065   10:Cf(-)       翼面抗力係数
0.0099   11:CDb(-)      胴体抗力係数
0.3200   12:mug(-)      路面摩擦係数
0.2000   13:dCDSt(-)    失速時抗力係数増加
-0.0942  14:CM(-)       モーメント係数
0.037    15:alpha0(rad) 主翼取付角
3.5      16:b(m)        主翼翼幅
0.389    17:c(m)        主翼翼弦長
0.1416   18:hce(m)      等価重心位置
3.3029   19:m(Kg)       機体質量
0.9      20:Izz(Kg*m^2) ヨー慣性モーメント
0.7980   21:Iyy(Kg*m^2) ピッチ慣性モーメント
0.1      22:Ixx(Kg*m^2) ロール慣性モーメント
0.2401   23:She(m^2)    水平尾翼等価面積
0.2401   24:Sfe(m^2)    垂直尾翼等価面積
1.389    25:Lt(m)       テールモーメントアーム
0.000    26:VForm(-)    上反角効果
