0        1:Type(-)      機体タイプ[0=飛行機]
25       2:Tmax(N)      最大推力
0.22     3:Drmax(rad)   ラダー等価最大舵角
0.17     4:Demax(rad)   エレベーター等価最大舵角
0.003    5:Damax(rad)   エルロン等価最大舵角
1        6:CLmax(-)     最大揚力係数
-1       7:CLmin(-)     最小揚力係数
6.2      8:CLa(/rad)    揚力傾斜
13       9:CLaSt(/rad)  失速時揚力傾斜
0.018    10:Cf(-)       翼面抗力係数
0.02     11:CDb(-)      胴体抗力係数
0.4      12:mug(-)      路面摩擦係数
0.76     13:dCDSt(-)    失速時抗力係数増加
0        14:CM(-)       モーメント係数
0.013    15:alpha0(rad) 主翼取付角
2.0      16:b(m)        主翼翼幅
0.38     17:c(m)        主翼翼弦長
0.08     18:hce(m)      等価重心位置
2.1      19:m(Kg)       機体質量
0.11     20:Ixx(Kg*m^2) ヨー慣性モーメント
0.085    21:Iyy(Kg*m^2) ピッチ慣性モーメント
0.06     22:Izz(Kg*m^2) ロール慣性モーメント
0.09     23:She(m^2)    水平尾翼等価面積
0.03     24:Sfe(m^2)    垂直尾翼等価面積
1        25:Lt(m)       テールモーメントアーム
0.006    26:VForm(-)    上反角効果
